|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Version | Must Be Zero |
| Routing Table Entry 1 (20 oktetů) | | |
| … | | |
| Routing Table Entry N (20 oktetů) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IPv6 Prefix (16 oktetů) | | |
| Route Tag | Prefix Len | Metric |

0 7 15 31

0 7 15 31